********************************************************************************************************
1、如果文件夹内有readme文件或者“必须看”文件，请务必先详细阅读			*
     K210编译烧写视频教程，编译AI模型应用视频教程：					*
     链接：https://pan.baidu.com/s/18wxz8x0wm26q9lxZAIjM5Q?pwd=p2gd 		* 
     提取码：p2gd								*	
     必须看这些视频，看了还有问题再联系FAE支持					*
     编译环境搭建和烧写的详细说明可以参考：文件夹：4_K210编译环境搭建			*					
********************************************************************************************************

2、本文档只为方便客户使用，没有办法保证是最新的文件，熟悉整个流程后，请从以下两个网站看是否有对应的更新的文件
	https://github.com/kendryte
	https://canaan-creative.com/developer

3、目前有两种sdk，一种是standalone,一种是freertos，推荐用standalone
     请下载develop分支：
	https://github.com/kendryte/kendryte-standalone-sdk
     Demo代码：
	https://github.com/kendryte/PaddlePi/tree/master/standalone-demos	//paddelipi开发板
	https://github.com/kendryte/kendryte-standalone-demo		//kd233开发板
    sdk说明参考如下：
	https://github.com/kendryte/kendryte-doc-standalone-programming-guide/tree/master/zh-Hans

4.https://github.com/kendryte/PaddlePi/tree/master/AI-algorithms-demos 包含了17中算法模型；
https://github.com/kendryte/PaddlePi/tree/master/standalone-demos 包含各种运行在paddlepi上的例子以及文档说明
包括：
人脸检测
物体检测
活体人脸识别
口罩识别等


5、运行算法的一些例子，kendryte-standalone-demo下有face_dect（人脸检测）、face_mask_detect口罩检测和kpu（20分类）的例子:	
	https://github.com/kendryte/kendryte-standalone-demo/tree/develop/face_detect
	https://github.com/kendryte/kendryte-standalone-demo/tree/develop/face_mask_detect
	https://github.com/kendryte/kendryte-standalone-demo/tree/develop/kpu

6、算法模型转换参考以下：
	https://github.com/kendryte/nncase/blob/master/docs/USAGE_ZH.md
	https://github.com/kendryte/nncase/blob/master/docs/FAQ_ZH.md
    下面链接是算法训练代码例子：
	https://github.com/kendryte/tensorflow-workspace
    也介绍了如何是使用toco和nncase工具进行模型格式转换：
	https://github.com/kendryte/tensorflow-workspace/tree/master/K210code

7、模型转换工具下有一些例子展示了如何部署算法到芯片：
     	https://github.com/kendryte/nncase/tree/master/examples
     	20classes_yolo	
     	facedetect_landmark
     	fast_facedetect
    	iris

8、PaddlePi开发套件官方淘宝购买地址：
	https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.16.23ad59e5SX0y8s&id=596016673287&ns=1&abbucket=12#detail
    串口ft2232驱动亦在https://github.com/kendryte/PaddlePi/tree/master/documents

9、摄像头已经调通的sensor: ov5640/ov2640/ov7740/gc0328/gc0308，驱动可参考里面的代码：
	https://github.com/kendryte/PaddlePi/tree/master/AI-algorithms-demos

10、常用spi flash：GD25LQ128D   W25Q128JW 必须是1.8V的型号

